Műszaki tájékoztató – Ravatalozó felújítás 
(minimum kötelező és vállalt műszaki tartalomra vonatkozóan)

1. Cél
A kivitelezés célja a ravatalozó épület állagmegóvása, esztétikai megjelenésének javítása, valamint a rendeltetésszerű és biztonságos használat hosszú távú biztosítása.
Az ajánlattevőnek a jelen műszaki leírásban meghatározott valamennyi minimumkövetelményt teljes körűen meg kell valósítania.

2. Kötelezően megvalósítandó munkák
2.1. Tetőszerkezet megerősítése
A meglévő tetőszerkezet teljes körű felülvizsgálata szükséges.
A kivitelező feladata:
· a sérült, korhadt vagy teherbírásukat vesztett faelemek feltárása, 
· a szükséges javítások elvégzése, 
· a teherbírás helyreállítása, 
· szükség szerint megerősítő szerkezeti elemek beépítése, 
· a cserére szoruló szerkezeti elemek cseréje. 
A felújított szerkezetnek alkalmasnak kell lennie az új tetőfedés biztonságos viselésére.

2.2. Tetőfedés felújítása
A meglévő tetőfedés teljes felületének cseréje szükséges.
A kivitelező feladata:
· a jelenlegi onduline fedési elemek eltávolítása, 
· a választott fedési rendszer szakszerű kialakítása, 
· a csatlakozások vízzáró kialakítása, 
· a tető teljes felületén egységes megjelenés biztosítása. 
A tetőfedésnek biztosítania kell az épület csapadék elleni teljes körű védelmét.

2.3. Bádogozási munkák
Kötelező feladat az épület csapadékvíz-elvezető rendszerének és kapcsolódó bádogos szerkezeteinek felülvizsgálata, javítása vagy szükség szerinti cseréje.
A munkák különösen kiterjednek:
· ereszcsatornákra, 
· lefolyócsövekre, 
· eresz- és falszegélyekre, 
· csatlakozó bádogos szerkezetekre, 
· egyéb vízelvezető és vízzáró bádogelemekre. 
A rendszernek a kivitelezés végén teljes körűen működőképesnek és vízzárónak kell lennie.
A bádogozási javítási munkák a minimumkövetelmény részét képezik, ezért ezek többletvállalásként nem értékelhetők.

2.4. Homlokzati hibák javítása és külső festés
A homlokzaton található sérülések javítása szükséges.
A kivitelező feladata:
· laza, leváló vakolatrészek eltávolítása, 
· repedések javítása, 
· vakolathiányok pótlása, 
· javított felület előkészítése, 
· javított felületen homlokzati festés elvégzése. 
A kész felületnek egységes megjelenésűnek, esztétikusnak és időjárásállónak kell lennie.

2.5. Belső falazat javítása és festése
A ravatalozó belső helyiségeiben a sérült falfelületek javítása szükséges.
A kivitelező feladata:
· hibás vakolatrészek javítása, 
· repedések megszüntetése, 
· felület előkészítése, 
· szükséges glettelési munkák elvégzése, 
· teljes belső festés elkészítése. 
A felületeknek egyenletes, tiszta és esztétikus megjelenésűnek kell lenniük.

2.6. Fém nyílászárók mázolása
A meglévő fém nyílászárók felületkezelése szükséges.
A kivitelező feladata:
· felületek tisztítása, 
· rozsdás részek eltávolítása, 
· korrózióvédő alapozás, 
· fedőmáz felhordása. 
A kész bevonatnak biztosítania kell a korrózió elleni védelmet és az egységes esztétikai megjelenést.

3. Általános műszaki követelmények
A kivitelezés során:
· kizárólag rendeltetésszerű felhasználásra alkalmas építőanyag alkalmazható, 
· a beépített anyagoknak meg kell felelniük a hatályos magyar és európai szabványoknak, 
· a munkavégzés során az építőipari, munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat be kell tartani, 
· a keletkező hulladékot a kivitelező köteles elszállítani és jogszerűen kezelni, 
· a munkaterületet a kivitelezés végén rendezett, tiszta állapotban kell átadni. 

4. Átadás-átvétel feltételei
A teljesítés akkor tekinthető szerződésszerűnek, ha:
· valamennyi ajánlatban foglalt követelmény teljesült, 
· az épület rendeltetésszerű használatra alkalmas, 
· a kivitelezés során keletkezett hulladék elszállításra került, 
· a munkaterület rendezett állapotban kerül átadásra, 
· az önkormányzat az átadás-átvételi eljárás során a teljesítést elfogadja. 

5. Helyszíni felmérés és ajánlatkészítési kötelezettség minimum feltételekre
Az ajánlattevő köteles a szükséges műszaki felméréseket, mennyiségszámításokat és szakmai vizsgálatokat saját felelősségére elvégezni, valamint ezek alapján elkészíteni ajánlatát és az ahhoz kapcsolódó árazott költségvetését.
Az ajánlattevő felelőssége annak megállapítása, hogy a jelen műszaki leírásban meghatározott minimum műszaki tartalom teljes körű megvalósításához milyen anyagok, munkafolyamatok, mennyiségek, segédszerkezetek, kiegészítő munkák és egyéb ráfordítások szükségesek.
Az ajánlat benyújtásával az ajánlattevő kijelenti, hogy a beszerzés tárgyát megismerte, a rendelkezésre álló dokumentációt áttekintette, a szükséges felméréseket elvégezte vagy azok elvégzésének lehetőségét biztosítottnak tekintette, továbbá ajánlatát a kivitelezés valamennyi várható költségének figyelembevételével készítette el.
A szerződés teljesítése során a nem megfelelő felmérésből, mennyiségszámításból vagy költségbecslésből eredő többletköltség, többletmunka vagy egyéb többletigény az ajánlatkérővel szemben nem érvényesíthető.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden olyan munkát, anyagot, szerelvényt, segédanyagot, gépet, szállítást, állványozást, hulladékkezelést és egyéb költséget, amely a minimum műszaki tartalom szerződésszerű megvalósításához szükséges, függetlenül attól, hogy az a műszaki leírásban külön nevesítésre került-e.

6. Választható többletvállalások
Az alábbi műszaki tartalmak nem képezik a minimumkövetelmény részét, azok vállalása önkéntes.
A vállalt többlettartalmakat a nyertes ajánlattevő köteles a szerződés teljesítése során maradéktalanul megvalósítani.
6.1. Lábazat teljes felújítása
A meglévő lábazat teljes felületének javítása és felújítása.
A vállalás magában foglalja:
· a sérült, leváló részek eltávolítását, ÉS
· szükséges javításokat, ÉS
· felületképzés helyreállítását, ÉS
· egységes lábazati bevonat elkészítését.

6.2. Akadálymentes megközelítés javítása
Az épület megközelíthetőségének javítása mozgásukban korlátozott személyek részére.
A vállalás különösen kiterjedhet:
· rámpa kialakítására.

6.3. Villamos rendszer részleges korszerűsítése
Az épület villamos rendszerének részleges korszerűsítése.
A vállalás magában foglalhatja:
· sérült vagy elavult szerelvények cseréjét, ÉS
· kapcsolók és dugaljak cseréjét, ÉS
· szükséges vezetékszakaszok cseréjét.
A kivitelezésnek meg kell felelnie a vonatkozó villamos biztonsági előírásoknak.

6.4. Külső csapadékvíz-elvezetés bővítése
A meglévő vízelvezető rendszer fejlesztése.
A vállalás különösen kiterjedhet:
· új csapadékvíz-elvezető elemek létesítésére (tetőfedéssel rendszerazonos új ereszcsatorna bővítésnek minősül), VAGY
· vízelvezető árkok vagy folyókák kialakítására, VAGY
· az épület környezetének vízvédelmi fejlesztésére.

6.5. LED világítás korszerűsítés
Az épület energiahatékony világítási rendszerének kialakítása.
A vállalás magában foglalja:
· a meglévő világítótestek LED technológiájú eszközökre történő cseréjét, ÉS
· az ehhez szükséges villamos csatlakozások kialakítását.

6.6. Környezetrendezés
A ravatalozó közvetlen környezetének rendezése, tisztítása és használhatóságának javítása.
A vállalás különösen kiterjedhet:
· az épület közvetlen környezetének megtisztítására,
· kisebb burkolati vagy felületi hibák javítására,
· a gyalogos megközelítés használhatóságának javítására,
· kisebb tereprendezési munkák elvégzésére,
· a kivitelezést követő rendezett, esztétikus környezet kialakítására.
A vállalás nem helyettesíti a kivitelezés során keletkező hulladék elszállítását és a munkaterület alapvető rendbetételét, mert az a minimum műszaki tartalom része.

7. Helyszíni felmérés és ajánlatkészítési kötelezettség
Az ajánlatkérő tételes költségvetést nem biztosít.
Az ajánlattevő köteles saját szakmai felmérése, mennyiségszámítása és költségbecslése alapján elkészíteni ajánlatát és árazott költségvetését.
Az ajánlattevő felelőssége annak meghatározása, hogy a minimum műszaki tartalom, valamint az általa vállalt többlettartalmak teljesítéséhez milyen anyagok, munkafolyamatok, mennyiségek, segédszerkezetek és egyéb ráfordítások szükségesek.
Az ajánlat benyújtásával az ajánlattevő kijelenti, hogy a helyszín adottságait megismerte, a szükséges műszaki felméréseket elvégezte vagy azok lehetőségét biztosítottnak tekintette, és ajánlatát ezek figyelembevételével készítette el.
A szerződés teljesítése során a hiányos felmérésből, hibás mennyiségszámításból vagy nem megfelelő költségbecslésből eredő többletköltség az ajánlatkérővel szemben nem érvényesíthető.

8.1. Pontozott műszaki minőségi szintek
A műszaki minőségi szintek esetében ajánlatonként kizárólag egy szint választható. Az ajánlattevő által vállalt szint a nyertes ajánlat esetén szerződéses kötelezettséggé válik.
Tetőfedés műszaki értékszintje
	Vállalási szint
	Pont

	T1 – Minimum műszaki megfelelőség
	10,00

	T2 – Emelt tartósság
	20,00

	T3 – Emelt tartósság + rendszermegoldás
	25,00

	T4 – Emelt tartósság + rendszergarancia
	30,00



T1 – Minimum műszaki megfelelőség
A kötelező minimum műszaki tartalom teljesítése. Például szabványos trapézlemez vagy cserepeslemez fedés kialakítása külön emelt műszaki vállalás nélkül.
T2 – Emelt tartósság
A minimumkövetelményen túlmenően tartósabb anyaghasználat vagy magasabb műszaki minőség vállalása, például filces trapézlemez, vastagabb alapanyag vagy hosszabb élettartamot biztosító műszaki megoldás alkalmazása.
T3 – Emelt tartósság + rendszermegoldás
A tetőfedés nem önálló elemekből, hanem egymással kompatibilis rendszerként kerül kialakításra. A vállalás magában foglalja a rendszerazonos kiegészítő elemek, csatlakozások és vízelvezetési megoldások alkalmazását.
T4 – Emelt tartósság + rendszergarancia
A legmagasabb műszaki vállalási szint. Az ajánlattevő gyártói vagy azzal egyenértékű rendszergaranciával rendelkező komplett rendszermegoldást alkalmaz.

Bádogozás minőségi szintje
	Vállalási szint
	Pont

	Minimum bádogozási megfelelés
	5,00

	Emelt minőségű bádogozás
	15,00



Minimum bádogozási megfelelés
A kötelező minimum tartalom teljesítése, a szükséges javítások és felületkezelések elvégzésével.
Emelt minőségű bádogozás
A minimumkövetelményen túl teljes vagy részleges elemcsere, tartósabb anyaghasználat, egységes rendszerkialakítás vagy a tetőfedéssel színazonos, esztétikailag összehangolt megoldás alkalmazása.

Felületképzés és festési minőség
	Vállalási szint
	Pont

	Alap felületképzés
	5,00

	Emelt minőségű felületképzés
	15,00


Alap felületképzés
A hibajavítások elvégzését követő általános festési és felületképzési munkák.
Emelt minőségű felületképzés
A minimumon túlmutató felület-előkészítés, magasabb minőségű bevonati rendszer, tartósabb vagy fokozott időjárásállóságot biztosító anyagok alkalmazása.
A műszaki minőségi szintek alapján összesen legfeljebb 60,00 pont szerezhető.

8.2. Vállalható többlet műszaki tartalmak
A többletvállalások a kötelező minimum műszaki tartalmon felül vállalhatók. Az ajánlattevő által megjelölt vállalások a nyertes ajánlat esetén kötelezően teljesítendők.
	Többletvállalás
	Pont

	Lábazat teljes felújítása
	12,00

	Akadálymentes megközelítés javítása
	10,00

	Villamos rendszer részleges korszerűsítése
	8,00

	Külső csapadékvíz-elvezetés bővítése új elemekkel
	6,00

	LED világítás korszerűsítés
	2,00

	Környezetrendezés
	2,00



A többletvállalások részletes tartalmát a jelen műszaki tájékoztató 6. fejezete tartalmazza.
A többlet műszaki tartalmak alapján összesen legfeljebb 40,00 pont szerezhető.
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