Műszaki tájékoztató – Ravatalozó felújítás 
(minimum kötelező műszaki tartalomra vonatkozóan)

1. Cél
A kivitelezés célja a ravatalozó épület állagmegóvása, esztétikai megjelenésének javítása, valamint a rendeltetésszerű és biztonságos használat hosszú távú biztosítása.
Az ajánlattevőnek a jelen műszaki leírásban meghatározott valamennyi minimumkövetelményt teljes körűen meg kell valósítania.

2. Kötelezően megvalósítandó munkák
2.1. Tetőszerkezet megerősítése
A meglévő tetőszerkezet teljes körű felülvizsgálata szükséges.
A kivitelező feladata:
· a sérült, korhadt vagy teherbírásukat vesztett faelemek feltárása, 
· a szükséges javítások elvégzése, 
· a teherbírás helyreállítása, 
· szükség szerint megerősítő szerkezeti elemek beépítése, 
· a cserére szoruló szerkezeti elemek cseréje. 
A felújított szerkezetnek alkalmasnak kell lennie az új tetőfedés biztonságos viselésére.

2.2. Tetőfedés felújítása
A meglévő tetőfedés teljes felületének cseréje szükséges.
A kivitelező feladata:
· a jelenlegi onduline fedési elemek eltávolítása, 
· a választott fedési rendszer szakszerű kialakítása, 
· a csatlakozások vízzáró kialakítása, 
· a tető teljes felületén egységes megjelenés biztosítása. 
A tetőfedésnek biztosítania kell az épület csapadék elleni teljes körű védelmét.

2.3. Bádogozási munkák
Kötelező feladat az épület csapadékvíz-elvezető rendszerének és kapcsolódó bádogos szerkezeteinek felülvizsgálata, javítása vagy szükség szerinti cseréje.
A munkák különösen kiterjednek:
· ereszcsatornákra, 
· lefolyócsövekre, 
· eresz- és falszegélyekre, 
· csatlakozó bádogos szerkezetekre, 
· egyéb vízelvezető és vízzáró bádogelemekre. 
A rendszernek a kivitelezés végén teljes körűen működőképesnek és vízzárónak kell lennie.
A bádogozási javítási munkák a minimumkövetelmény részét képezik, ezért ezek többletvállalásként nem értékelhetők.

2.4. Homlokzati hibák javítása és külső festés
A homlokzaton található sérülések javítása szükséges.
A kivitelező feladata:
· laza, leváló vakolatrészek eltávolítása, 
· repedések javítása, 
· vakolathiányok pótlása, 
· javított felület előkészítése, 
· javított felületen homlokzati festés elvégzése. 
A kész felületnek egységes megjelenésűnek, esztétikusnak és időjárásállónak kell lennie.

2.5. Belső falazat javítása és festése
A ravatalozó belső helyiségeiben a sérült falfelületek javítása szükséges.
A kivitelező feladata:
· hibás vakolatrészek javítása, 
· repedések megszüntetése, 
· felület előkészítése, 
· szükséges glettelési munkák elvégzése, 
· teljes belső festés elkészítése. 
A felületeknek egyenletes, tiszta és esztétikus megjelenésűnek kell lenniük.

2.6. Fém nyílászárók mázolása
A meglévő fém nyílászárók felületkezelése szükséges.
A kivitelező feladata:
· felületek tisztítása, 
· rozsdás részek eltávolítása, 
· korrózióvédő alapozás, 
· fedőmáz felhordása. 
A kész bevonatnak biztosítania kell a korrózió elleni védelmet és az egységes esztétikai megjelenést.

3. Általános műszaki követelmények
A kivitelezés során:
· kizárólag rendeltetésszerű felhasználásra alkalmas építőanyag alkalmazható, 
· a beépített anyagoknak meg kell felelniük a hatályos magyar és európai szabványoknak, 
· a munkavégzés során az építőipari, munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat be kell tartani, 
· a keletkező hulladékot a kivitelező köteles elszállítani és jogszerűen kezelni, 
· a munkaterületet a kivitelezés végén rendezett, tiszta állapotban kell átadni. 

4. Átadás-átvétel feltételei
A teljesítés akkor tekinthető szerződésszerűnek, ha:
· valamennyi ajánlatban foglalt követelmény teljesült, 
· az épület rendeltetésszerű használatra alkalmas, 
· a kivitelezés során keletkezett hulladék elszállításra került, 
· a munkaterület rendezett állapotban kerül átadásra, 
· az önkormányzat az átadás-átvételi eljárás során a teljesítést elfogadja. 

5. Helyszíni felmérés és ajánlatkészítési kötelezettség
Az ajánlattevő köteles a szükséges műszaki felméréseket, mennyiségszámításokat és szakmai vizsgálatokat saját felelősségére elvégezni, valamint ezek alapján elkészíteni ajánlatát és az ahhoz kapcsolódó árazott költségvetését.
Az ajánlattevő felelőssége annak megállapítása, hogy a jelen műszaki leírásban meghatározott minimum műszaki tartalom teljes körű megvalósításához milyen anyagok, munkafolyamatok, mennyiségek, segédszerkezetek, kiegészítő munkák és egyéb ráfordítások szükségesek.
Az ajánlat benyújtásával az ajánlattevő kijelenti, hogy a beszerzés tárgyát megismerte, a rendelkezésre álló dokumentációt áttekintette, a szükséges felméréseket elvégezte vagy azok elvégzésének lehetőségét biztosítottnak tekintette, továbbá ajánlatát a kivitelezés valamennyi várható költségének figyelembevételével készítette el.
A szerződés teljesítése során a nem megfelelő felmérésből, mennyiségszámításból vagy költségbecslésből eredő többletköltség, többletmunka vagy egyéb többletigény az ajánlatkérővel szemben nem érvényesíthető.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden olyan munkát, anyagot, szerelvényt, segédanyagot, gépet, szállítást, állványozást, hulladékkezelést és egyéb költséget, amely a minimum (és esetlegesen vállalt) műszaki tartalom szerződésszerű megvalósításához szükséges, függetlenül attól, hogy az a műszaki leírásban külön nevesítésre került-e.
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